4. Un interruptor de encendido con enclavamiento y apagado de emergencia y realizar de salida la secuencia en PLC de encender los leds con la secuencia de los números binarios como se observa en el link https://www.youtube.com/watch?v=q-5lM6PeA1o

para nuestro caso solo con 6 leds. Cuando completen la totalidad de leds encendidos se apagaran y se encenderán todos los leds titilando sin utilizar el bloque de titilar y se deberá realizar el método utilizado con el TIA PORTAL.

[heysonr.baezr@utadeo.edu.co](mailto:heysonr.baezr@utadeo.edu.co)